[logic]
active = sr_idle@wait

[sr_idle@wait]
on_info = {=actor_in_zone(pas_b400_sr_switcher) -pas_b400_switcher_use} sr_idle@use %=run_tutorial(pas_b400_switcher)%
on_info2 = {+pas_b400_switcher_use} sr_idle@nil

[sr_idle@use]
on_info = {+pas_b400_switcher_use} sr_idle@nil
on_info2 = {!actor_in_zone(pas_b400_sr_switcher)} sr_idle@wait %=stop_tutorial%
on_info3 = {!has_active_tutorial} sr_idle@wait

[sr_idle@nil]
